# ipv6 mld snooping querier

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping querier`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースにおいて、マルチキャストルーターなしでMLD Snoopingを使用するためのMLD Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snooping用のQuerier機能を無効にする。
初期設定は無効。
他の装置からのMLD Queryを検出したときは、Querierとしての動作を自動的に停止する。
他の装置からのMLD QueryをOther Querier Present Interval（ipv6 mld querier-timeoutコマンド）の期間受信できなかった場合は、Querierとしての動作を自動的に再開する。

## 注意・補足事項

MLD Snooping用Querier機能は1つのVLANインターフェースでしか使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド