# priority

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# priority <1-255>`

`(config-router)# no priority`

## コマンド説明

対象バーチャルルーターの優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-255>`
  バーチャルルーター優先度。大きいほど優先度が高い。virtual-ipコマンドでmasterを指定した場合（バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合）の初期値は255で、これは優先マスタールーターを表す特殊な値。他の値に変更しないこと。同コマンドでbackupを指定した場合（バーチャルIPアドレスを保有していない場合）の初期値は100。こちらは1～254の範囲で任意に設定してよい。

## 使用例

vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）の優先度を101に設定する。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup
    awplus(config-router)# priority 101

バーチャルIPアドレスを保有していない場合は、上の例のように1～254の範囲から選択すること（優先度255を指定しても次のようにエラーになる）。

    awplus(config-router)# priority 255
    % MUST be virtual IP owner to have priority 255

一方、バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合は優先度が自動的に255に設定され、変更できない。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.1 master
    awplus(config-router)# priority 101
    % IP Address owner priority MUST be 255

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド