# dot1x accounting

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# dot1x accounting {default|LISTNAME}`

`(config-if)# no dot1x accounting`

## コマンド説明

対象ポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）のアカウンティングを行うときに、指定したサーバーリストを使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポート固有のサーバーリスト指定を削除し、システム全体設定（aaa accounting dot1x default ...）にしたがうようにする。

## パラメーター

`default`
  デフォルトのアカウンティングサーバーリスト（aaa accounting dot1x default ...で指定したもの）を使用する
`LISTNAME`
  ユーザー定義のアカウンティングサーバーリスト（aaa accounting dot1x LISTNAME ...で事前に定義しておく必要がある）を使用する

## 使用例

vlan10 にユーザーが定義したリスト名'VLAN10_ACCT'を適用する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# dot1x accounting VLAN10_ACCT

vlan10 からユーザーが定義したリスト名を削除し、デフォルトの認証方法を適用する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# no dot1x accounting

## 注意・補足事項

バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド