# ipv6 mld limit

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld limit <2-2046> [except LISTNAME]`

`(config-if)# no ipv6 mld limit`

## コマンド説明

対象インターフェースにおいて登録可能なIPv6マルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

## パラメーター

`<2-2046>`
  登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except LISTNAME`
  登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する名前付き標準IPv6アクセスリスト名。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

## コマンドツリー

## 関連コマンド