# clear ipv6 mroute pim sparse-mode

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`# clear ipv6 mroute [*|GROUP [SOURCE]] pim sparse-mode`

## コマンド説明

IPv6マルチキャスト経路表からPIM-SMv6で学習したエントリーを削除する。

## パラメーター

`*`
  すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] := X:X::X:X [X:X::X:X]`
  マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPv6アドレス。送信者のIPv6アドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にする

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド