# ip igmp snooping querier

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp snooping querier`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースにおいて、マルチキャストルーターなしでIGMP Snoopingを使用するためのIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Querier機能を無効にする。
初期設定は無効。
他の装置からのIGMP Queryを検出したときは、Querierとしての動作を自動的に停止する。
他の装置からのIGMP QueryをOther Querier Present Interval（ip igmp querier-timeoutコマンド）の期間受信できなかった場合は、Querierとしての動作を自動的に再開する。

## 注意・補足事項

Group-Specific Membership Queryは、同一VLAN内にフラッディングする。該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信させたい場合は、ip igmp flood specific-queryコマンドをno形式で実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド