# auth-web-server ping-poll enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] auth-web-server ping-poll enable`

## コマンド説明

Web認証サーバーにおいて、認証にパスしたSupplicantの存在を監視するSupplicant監視機能を有効にする。
no形式で実行した場合はSupplicant監視機能を無効にする。
初期設定は無効。
Supplicant監視機能の有効時は、一定の回数（初期値では5回）監視パケット（auth-web-server ping-poll type）への応答がなかったSupplicantは存在しなくなったものと見なされ、強制的に情報が削除される（ログアウトしたものとして扱われる）。

## 使用例

Web認証サーバーのSupplicant監視機能を有効にする。

    awplus(config)# auth-web-server ping-poll enable

## 注意・補足事項

本機能と単体のPingポーリング機能（ping-pollコマンドで設定）は完全に独立した機能であり、互いに影響を及ぼし合うことはない。
本機能では、1024台のSupplicant（認証可能な上限値）を個別に監視できる。
本機能では、Web認証Supplicantの状態を次のように追跡する。

- 認証成功とともにポーリングを開始。
  認証成功直後はUp状態。
  Up状態のときはinterval（初期値30）秒間隔で監視パケットを送信。
  ただし、最大timeout（初期値1）秒まで応答を待つため、interval < timeoutのときは送信間隔がintervalより長くなることもある。
- Up状態で1回でも無応答があると、Critical Up状態へ遷移。
  Critical Up状態のときは、timeout間隔で監視パケットを送信。
- Critical Up状態で1回でも応答があると、Up状態に復帰。
- Critical Up状態に遷移したときの1回を含め、failcount（初期値5）回連続して無応答だとDown状態へ遷移。
  Down状態への遷移にともない、Supplicant情報を削除。

なお、上記説明におけるinterval、timeout、failcountは、それぞれ下記のコマンドで設定するパラメーターのことである。

- interval：auth-web-server ping-poll intervalコマンド
- timeout：auth-web-server ping-poll timeoutコマンド
- failcount：auth-web-server ping-poll failcountコマンド

ダイナミックVLANを使う場合は、初期設定のままだとSupplicantのIPアドレス切り替えが完了する前にDown状態に遷移してしまうので、timeout x failcount >= 50になるよう設定すること（DHCPサーバーのリースタイムが推奨値の20秒であるとき）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド