# wrr-queue queue-limit

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# wrr-queue queue-limit QLENLIST`

`(config-if)# no wrr-queue queue-limit`

## コマンド説明

対象スイッチポートの各送信キューの最大長を設定する。
no形式で実行した場合は各送信キューの最大長の設定を初期値に戻す。
本設定は、スケジューリング方式（WRR、絶対優先）にかかわらず、すべての送信キューに適用される。

## パラメーター

`QLENLIST := <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100> <1-100>`
  送信キュー0～7の最大長をスペース区切りで0～7の順番で指定する。指定値は、該当ポートのバッファープールに対するパーセンテージ（%）。8つの値の合計が100以下になるよう指定しないとエラーになるので注意。初期設定では、すべてのキューにバッファープールが12%ずつ割り当てられている

## 使用例

ポート1.0.1の各送信キューの最大長を設定可能な最小値（ポートのバッファープールの1%ずつ）に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# wrr-queue queue-limit 1 1 1 1 1 1 1 1

ポート1.0.1の各送信キューの最大長を初期値（12%ずつ）に戻す。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# no wrr-queue queue-limit

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
本コマンドはパケット送受信中に実行しないこと。コマンド実行時に以下のようなメッセージが出力される。

    Traffic will stop while configuration is applied. Continue? (y/n):

## コマンドツリー

## 関連コマンド