# ipv6 mld immediate-leave

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld immediate-leave group-list LISTNAME`

`(config-if)# no ipv6 mld immediate-leave`

## コマンド説明

対象インターフェースにおいて、MLDの即時脱退（Immediate Leave）機能を有効にする。
no形式で実行した場合は即時脱退機能を無効にする。
初期設定は無効。
即時脱退機能を有効にしているインターフェースでは、MLDのグループ脱退メッセージの受信後ただちに該当グループメンバーの登録を削除する。

## パラメーター

`LISTNAME`
  名前付き標準IPv6アクセスリスト名。即時脱退機能の対象とするマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

## 使用例

vlan1上で即時脱退機能を有効にする。即時脱退の対象グループは、ff1e::0～ff1e::fの範囲とする。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard fastleave6 permit ff1e::/124
    awplus(config)# interface vlan1
    awplus(config-if)# ipv6 mld immediate-leave group-list fastleave6

## コマンドツリー

## 関連コマンド