# flowcontrol

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# flowcontrol both`

`(config-if)# no flowcontrol`

## コマンド説明

対象スイッチポートでフローコントロール（802.3x PAUSEの送受信）を有効または無効にする。
no形式で実行した場合はフローコントロールを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`both`
  802.3x PAUSEの送受信を有効にする

## 使用例

スイッチポート1.0.1～1.0.4でフローコントロール（PAUSEフレームの送受信）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4
    awplus(config-if)# flowcontrol both

フローコントロールを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4
    awplus(config-if)# no flowcontrol

## 注意・補足事項

フローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効にすると、スイッチポートのデュプレックスモードがオートネゴシエーション以外の固定設定であっても、フローコントロールが動作する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド