# ip msdp peer hold-time

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D hold-time <15-75>`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D hold-time`

## コマンド説明

指定したMSDPピアにおいて、最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer keep-aliveコマンドで設定されているKEEPALIVEメッセージの送信間隔よりも大きい値を設定する必要がある。
本コマンドで個々のMSDPピアにMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定した場合、ip msdp hold-timeコマンドで設定した値は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  MSDPピアのIPv4アドレス
`<15-75>`
  最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間。単位は秒。初期値は75

## 使用例

MSDPピア10.0.0.8において、最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間を42秒に設定する。

    awplus(config)# ip msdp peer 10.0.0.8 hold-time 42

## コマンドツリー

## 関連コマンド