# type interface

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type interface IFNAME [DIRECTION]`

## コマンド説明

インターフェーストリガーを作成する。
インターフェーストリガーは、指定インターフェースのリンクステータスが変化したときに起動される。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名
`DIRECTION := {up|down|any}`
  起動条件。省略時はany
  `up`
    リンクアップ時
  `down`
    リンクダウン時
  `any`
    up/downの両方

## 使用例

スイッチポート1.0.1がリンクダウンしたときに起動するインターフェーストリガー「2」を作成する。

    awplus(config)# trigger 2
    awplus(config-trigger)# type interface port1.0.1 down

## 注意・補足事項

インターフェースのリンクステータスが1秒未満の短い間隔で変化した場合、該当インターフェースを監視するインターフェーストリガーが起動しない場合がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド