# ip multicast forward-first-packet

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip multicast forward-first-packet`

## コマンド説明

CPUへ転送されたマルチキャストパケットを送信する。
no形式で実行した場合はCPUへ転送されたマルチキャストパケットを破棄する。
初期設定は無効(破棄する)。

## 使用例

    awplus(config)# ip multicast forward-first-packet

## 注意・補足事項

本機能を動作させるためには、IGMP Snoopingが有効になっている必要がある。
IGMP Snoopingは初期設定で有効だが、無効にしている場合はip igmp snoopingコマンドで有効化すること。
本機能有効時はマルチキャストストリームの転送速度が低下することがある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド