# ip dhcp pool

モード
  グローバルコンフィグモード --> DHCPモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip dhcp pool NAME`

## コマンド説明

DHCPプールを新規作成し、これを編集するためのDHCPモードに移行する。あるいは、既存のDHCPプールの編集を行うため、DHCPモードに移行する。
no形式で実行した場合はDHCPプールの設定（DHCPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
DHCPプールは、DHCPクライアントに与えるIPアドレスの範囲（DHCPレンジ）や使用時間（リース時間）、各種IP設定情報（DHCPオプション）をまとめたもの。DHCPサーバーとして動作させるIPインターフェースごとに定義する。また、同じIPインターフェースでも、リース時間が異なる場合は別のDHCPプールを定義する必要がある。
DHCPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`NAME`
  DHCPプール名

## 使用例

DHCPプール「userdoc」を作成する。

    awplus(config)# ip dhcp pool userdoc
    awplus(dhcp-config)#

DHCPプール「userdoc」を削除する。

    awplus(config)# no ip dhcp pool userdoc
    awplus(config)#

## 注意・補足事項

DHCPプールを作成したら、最初にDHCPクライアントの存在するIPサブネットをnetworkコマンドで指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド