# ipv6 pim neighbor-filter

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 pim neighbor-filter LISTNAME`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）対象PIMインターフェースに名前付き標準IPv6アクセスリストを適用し、特定PIMルーター（ネイバー）との間で隣接関係を形成しないよう設定する（PIMネイバーフィルターの設定）。
no形式で実行した場合はPIMネイバーフィルターの設定を削除する。

## パラメーター

`LISTNAME`
  名前付き標準IPv6アクセスリスト。隣接関係の形成を許可するPIMルーターのアドレスをpermitするよう設定しておくこと

## 使用例

各PIMインターフェースにおいて、PIMルーターfe80::2、fe80::5とだけ隣接関係の形成を許可する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard trustedNeighbors permit fe80::2/128
    awplus(config)# ipv6 access-list standard trustedNeighbors permit fe80::5/128
    awplus(config)# interface vlan10,vlan20,vlan30
    awplus(config-if)# ipv6 pim neighbor-filter trustedNeighbors

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド