# epsr state

モード
  EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config-epsr)# epsr NAME state {enabled|disabled}`

## コマンド説明

EPSRドメインを有効化または無効化する。
作成直後のEPSRドメインは無効。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`enabled`
  有効化するときに指定する
`disabled`
  無効化するときに指定する

## 使用例

EPSRドメイン「Test」を有効化する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test state enabled

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド