# ipv6 multicast route-limit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 multicast route-limit ROUTELIMIT [WARNLIMIT]`

`(config)# no ipv6 multicast route-limit`

## コマンド説明

IPv6マルチキャスト経路表に登録可能なエントリーの最大数を設定する。エントリー数が一定値に達したときに警告メッセージを生成させることもできる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

## パラメーター

`ROUTELIMIT := <1-2147483647>`
  マルチキャスト経路エントリー数の最大数。初期値は2147483647
`WARNLIMIT := <1-2147483647>`
  マルチキャスト経路エントリー数の警告しきい値。最大数以下の値を指定すること。初期値は2147483647

## コマンドツリー

## 関連コマンド