# transport

モード
  フローエクスポーターモード
カテゴリー
  運用・管理 / IPFIX

## 構文

コマンド構文

`(config-flow-exporter)# transport {tcp|udp} [port <1-65535>]`

`(config-flow-exporter)# no transport`

## コマンド説明

IPFIXエクスポーターに接続先のトランスポートプロトコル、ポート（IPFIXコレクターのリスニングポート）を指定したい場合に使用する。
初期状態ではTCPポート4739番が設定されている。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`tcp|udp`
  トランスポートプロトコル。初期状態はtcp
`port <1-65535>`
  接続先ポート番号。初期状態は4739

## 使用例

    awplus(config-flow-exporter)# transport udp port 2000
    awplus(config-flow-exporter)# no transport

## コマンドツリー

## 関連コマンド