# show location

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`> show location TYPE [identifier <1-4095>]`

`> show location TYPE interface [IFRANGE]`

## コマンド説明

LLDP-MEDで通知する各種位置識別情報を表示する。

## パラメーター

`TYPE`
  位置識別情報の種類。次の3つから選択する
  `civic-location`
    住所
  `coord-location`
    座標（経緯高度）
  `elin-location`
    ELIN（緊急通報用の位置識別番号）
`identifier <1-4095>`
  特定の情報だけを表示させたい場合に指定する。省略時は`TYPE`で指定した種類のすべての位置情報が表示される
`interface [IFRANGE]`
  各インターフェースに割り当てられている位置識別情報を表示させたいときに指定する。`IFRANGE`にインターフェース名（ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）を指定したときは、指定したインターフェースだけが対象となる。インターフェース名を省略したときは、すべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus> show location civic-location
      ID  Element Type               Element Value
    --------------------------------------------------------------------------------
       1  Country Code               NZ
          City                       Christchurch
          Street-suffix              Avenue
          House-number               27
          Primary-road-name          Nazareth

    awplus> show location coord-location
      ID  Element Type               Element Value
    --------------------------------------------------------------------------------
       1  Latitude Resolution        34 bits
          Latitude                   35.6229999959468841552734375 degrees
          Longitude Resolution       34 bits
          Longitude                  139.7182999849319458007812500 degrees
          Altitude Resolution        30 bits
          Altitude                   5.00000000 floors
          Map Datum                  WGS 84

    awplus> show location elin-location
      ID  ELIN
    -----------------------------------

    awplus> show location elin-location interface
    Port      ID  ELIN
    ---------------------------------------------
    1.0.1      1  1234567890

    1.0.2      1  1234567890

    1.0.3      1  1234567890

    1.0.4      1  1234567890

    1.0.5   [not configured]
    1.0.6   [not configured]
    ...

## 関連コマンド