# show access-list

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`> show access-list [LISTNUM|LISTNAME]`

## コマンド説明

アクセスリストの一覧を表示する。

## パラメーター

`LISTNUM`
  アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<1-99>|<1300-1999>`
    標準IPアクセスリスト番号
  `<100-199>|<2000-2699>`
    拡張IPアクセスリスト番号
  `<3000-3699>`
    ハードウェアIPアクセスリスト番号
  `<4000-4699>`
    ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME`
  アクセスリスト名

## 使用例

    awplus> show access-list
    Standard IP access list 1
        4 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
        8 permit any
    Extended IP access list 100
        4 deny ip host 192.168.10.2 host 192.168.30.2
        8 permit ip any any
    Named Standard IPv6 access list n10
        4 permit 2001:db8:3c:10::/64
        8 permit 2001:db8:3c:20::/64

## 関連コマンド