# virtual-ip

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# virtual-ip A.B.C.D {master|backup}`

`(config-router)# no virtual-ip`

## コマンド説明

対象バーチャルルーターが使用するバーチャルIPアドレス（プライマリーIPアドレス）を設定する。
no形式で実行した場合はバーチャルIPアドレスの設定を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  バーチャルIPアドレス。LAN上ホストのデフォルトゲートウェイアドレスには、このIPアドレスを設定する。router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPアドレスと同じである必要はないが、同一サブネットのIPアドレスでなくてはならない。
`master`
  バーチャルルーターの初期状態をマスターに設定する。A.B.C.Dに指定するIPアドレスが、router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実アドレスと一致している場合（バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合）はこちらを指定すること
`backup`
  バーチャルルーターの初期状態をバックアップに設定する。A.B.C.Dに指定するIPアドレスが、router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実アドレスでない場合はこちらを指定すること

## 使用例

vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）のバーチャルIPアドレスとして10.100.100.32を指定する。インターフェースの実アドレスと異なるアドレスを指定する場合はキーワードbackupを後置すること。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup

一方、インターフェースの実アドレスと同じアドレスを指定する場合はキーワードmasterを指定すること。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.1 master

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド