# source-interface

モード
  RADIUSプロキシーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSプロキシー

## 構文

コマンド構文

`(config-radproxy)# source-interface {A.B.C.D|IFNAME}`

`(config-radproxy)# no source-interface`

## コマンド説明

RADIUSプロキシーが上位RADIUSサーバーとの通信時に始点として使用するIPアドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスの指定を削除し、システムに始点アドレスを選ばせる（送出インターフェースのIPアドレスを使う）よう設定する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  RADIUSパケットの始点IPアドレスとして使用するIPアドレス。本製品のインターフェースに設定してあるIPアドレスを指定すること
`IFNAME`
  RADIUSパケットの始点IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定したインターフェースがダウンしているかIPアドレスを持っていない場合は、送出インターフェースのIPアドレスを使う

## コマンドツリー

## 関連コマンド