# ipv6 pim rp-address

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ipv6 pim rp-address X:X::X:X [LISTNAME] [override]`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）を静的に設定する。
no形式で実行した場合は静的設定したRPの情報を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPv6アドレスを持つものが使用される。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に名前付き標準IPv6アクセスリストでグループ範囲を指定しなかった場合は、ff00::/8（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に名前付き標準IPv6アクセスリストでグループ範囲を指定する場合、アクセスリストではRPに担当させたいグループ範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでanyや::/0を指定した場合は、ff00::/8の意味と見なされる。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  ランデブーポイント（RP）のIPv6アドレス。すでに静的設定済みのアドレスを指定した場合は、既存設定を上書き変更するので注意
`LISTNAME`
  名前付き標準IPv6アクセスリスト。該当RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（::/0）を指定した場合は、ff00::/8（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、ff00::/8を指定したものと見なされる
`override`
  動的RPを静的RPで上書きしたいときに指定する

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。
Embedded RP（ipv6 pim rp embedded）を使う場合は、RPとして動作させるPIM-SMv6ルーターにだけ本コマンドが必要となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド