# neighbor

モード
  RIPngモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor X:X::X:X IFNAME`

## コマンド説明

RIPngルーターのIPv6アドレス（リンクローカルアドレス）を指定する。本コマンドで指定したRIPngルーターには、RIPngパケットがユニキャストで送信される。
no形式で実行した場合はRIPngルーターのIPv6アドレスを削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  RIPngルーターのIPv6アドレス。リンクローカルアドレスで指定すること
`IFNAME`
  RIPngルーターの存在するIPv6インターフェース名

## 使用例

vlan10上のRIPngルーターfe80::20a:79ff:fe33:7b43に対し、RIPngパケットをユニキャストで送信するよう設定する。ここではvlan10をパッシブインターフェースに設定して、vlan10からのRIPngマルチキャストは停止させている。

    awplus(config)# router ipv6 rip
    awplus(config-router)# passive-interface vlan10
    awplus(config-router)# neighbor fe80::20a:79ff:fe33:7b43 vlan10

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。
パッシブインターフェースであっても、本コマンドで指定したRIPngルーターへはユニキャストのRIPngパケットが送信される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド