# ipv6 mld query-max-response-time

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld query-max-response-time <1-240>`

`(config-if)# no ipv6 mld query-max-response-time`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターQuery Response Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-240>`
  代表ルーター時にGeneral Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Query Response Interval）。単位は秒。初期値は10

## コマンドツリー

## 関連コマンド