# passive-interface

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] passive-interface [IFNAME] [A.B.C.D]`

## コマンド説明

指定したIPインターフェースをOSPFのパッシブインターフェースに設定する。
パラメーター省略時はすべてのインターフェースが対象になる。
パッシブインターフェースではOSPFパケットの送受信を行わないが、パッシブインターフェースに接続されているネットワークの情報は、スタブネットワークとしてルーターLSA（タイプ1LSA）に追加される。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のOSPFインターフェースに戻す。

## パラメーター

`IFNAME`
  OSPFインターフェース名
`A.B.C.D`
  OSPFインターフェースのIPアドレス

## 使用例

vlan400（172.16.40.1/24）をパッシブインターフェースに設定する。

    awplus(config)# router ospf
    awplus(config-router)# network 172.16.0.0/16 area 0
    awplus(config-router)# passive-interface vlan400

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、networkコマンドを実行して該当インターフェースをいずれかのOSPFエリアに所属させておく必要があるので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド