# ipv6 mld ssm-map static

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ipv6 mld ssm-map static {LISTNUM|LISTNAME} A.B.C.D`

## コマンド説明

MLDのSSM（Source Specific Multicast）マッピングテーブルにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
本コマンドでは、標準IPアクセスリストで指定したマルチキャストグループに対し、任意の送信者アドレスを関連付けることができる。

## パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。マッピング対象のマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名
`A.B.C.D`
  マルチキャスト送信者のIPアドレス

## 使用例

マルチキャストグループ ff3e::1/128, ff3e::3/128をマルチキャスト送信者2001:db8:ffff::1に関連付け、マルチキャストグループff3e::1/128, ff3e::3/128をマルチキャスト送信者2001:db8:ffff::1に関連付けるSSMマッピングエントリーを作成する。なお、別途MLDの有効化（ipv6 mld）と、SSMマッピング機能の有効化（ipv6 mld ssm-map enable）が必要。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard MLD-SSM-MAP permit ff3e::1/128
    awplus(config)# ipv6 access-list standard MLD-SSM-MAP permit ff3e::3/128
    awplus(config)# ipv6 mld ssm-map static MLD-SSM-MAP 2001:db8:ffff::1
    awplus(config)# ipv6 mld ssm-map static MLD-SSM-MAP 2001:db8:ffff::1

これにより、MLDバージョン1による ff3e::X（Xは1～3）へのグループ参加要求 （*,ff3e::.X） Join は、MLDバージョン2の送信元指定付きグループ参加要求 （2001:db8:ffff::1, ff3e::.X） Join として扱われる。
また、同様にMLDバージョン1による ff3e::Xへのグループ参加要求（*,232.10.10.X）Join は、MLDバージョン2の送信元指定付きグループ参加要求（2001:db8:ffff::1, ff3e::.X）Join として扱われる。

## 注意・補足事項

本コマンドで指定するマルチキャストグループアドレスは、SSMレンジ内のアドレスでなくてはならない。標準のSSMレンジはff3x::/32だが、ipv6 pim ssmコマンドで変更することも可能なので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド