# show ipv6 protocols rip

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 protocols rip`

## コマンド説明

RIPngルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show ipv6 protocols rip
    Routing Protocol is "RIPng"
      Sending updates every 30 seconds with +/-5 seconds, next due in 7 seconds
      Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
      Outgoing update filter list for all interface is not set
      Incoming update filter list for all interface is not set
      Default redistribute metric is 1
      Redistributing: static
      Interface
        vlan10
        vlan20
        vlan30
      Routing for Networks:

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## 関連コマンド