# show vrrp ipv6

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`> show vrrp ipv6 [IFNAME]`

## コマンド説明

VRRPv3の設定や状態を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  該当バーチャルルーターが使用するIPインターフェース

## 使用例

    awplus# show vrrp ipv6 vlan2
    VrId <1>
    State is Master
    Virtual IP is fe80::202:b3ff:fed5:983e (Owner)
    Interface is vlan2
    Priority is 255
    Advertisement interval is 4 sec
    Preempt mode is FALSE

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

## 関連コマンド