# ipv6 pim ext-srcs-directly-connected

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 pim ext-srcs-directly-connected`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）対象インターフェースで受信するすべてのマルチキャストトラフィックを、対象インターフェース直下のホストから送信されたもの（directly connected source）として扱うように設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、実際に対象インターフェース直下から送信されたトラフィックのみdirectly connected sourceとして扱う。

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド