# area authentication

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# area AREAID authentication [message-digest]`

`(config-router)# no area AREAID authentication`

## コマンド説明

指定したOSPFエリアで認証を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したOSPFエリアで認証を行わないよう設定する。
初期設定ではどのエリアでも認証を行わない。
認証用の鍵は、ip ospf authentication-keyコマンド（簡易パスワード認証時）かip ospf message-digest-keyコマンド（MD5ダイジェスト認証時）でインターフェースごとに設定する。
なお、ip ospf authenticationコマンドでインターフェース固有の認証方式を設定することもできる。この場合は、インターフェースごとに設定した認証方式が優先される。

## パラメーター

`AREAID`
  OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：1）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`message-digest`
  該当エリアの認証方式としてMD5ダイジェスト認証を使う場合に指定する。指定しなかった場合は簡易パスワード認証を行う

## 使用例

バックボーンエリア（エリア0）で簡易パスワード認証を行うよう設定する。

    awplus(config-router)# area 0 authentication

バックボーンエリア（エリア0）でMD5ダイジェスト認証を行うよう設定する。

    awplus(config-router)# area 0 authentication message-digest

バックボーンエリア（エリア0）で認証を行わないように設定する。

    awplus(config-router)# no area 0 authentication

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド