# ipv6 ospf display route single-line

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ipv6 ospf display route single-line`

## コマンド説明

show ipv6 ospf routeコマンドの表示形式を変更し、各経路エントリーが1行で表示されるようにする。
no形式で実行した場合は、show ipv6 ospf routeコマンドの表示形式を標準に戻す。

## 使用例

show ipv6 ospf routeコマンドにおいて、各経路エントリーが1行で表示されるように表示形式を変更する。

    awplus(config)# ipv6 ospf display route single-line

show ipv6 ospf routeコマンドの表示形式を標準に戻す。

    awplus(config)# no ipv6 ospf display route single-line

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド