# ipv6 router rip

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 router rip`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースでRIPngを有効にする。
本コマンドを実行すると、対象インターフェースでRIPngパケットの送受信が有効になる。また、対象インターフェースの直結経路がRIPngで通知されるようになる。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでRIPngを無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

vlan10とvlan20でRIPngを有効にする（vlan10とvlan20に接続されたネットワークの情報がRIPngで通知される）。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20
    awplus(config-if)# ipv6 router rip

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド