# max-concurrent-dd

モード
  OSPFv3モード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# max-concurrent-dd <1-65535>`

`(config-router)# no max-concurrent-dd`

## コマンド説明

同時に行うことのできるデータベース記述パケット交換処理の最大数（Exchange状態にある隣接ルーターの最大数）を設定する。
no形式で実行した場合は最大数を初期値に戻す。

## パラメーター

`<1-65535>`
  データベース記述パケット交換処理の最大数。初期値は5

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド