# show ip pim dense-mode mroute

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ip pim dense-mode mroute`

## コマンド説明

（PIM-DM）PIM-DM経路表を表示する。

## 使用例

    awplus> show ip pim dense-mode mroute
    PIM-DM Multicast Routing Table
    (172.16.10.2, 239.1.2.3)
      Source directly connected on vlan10
      State-Refresh Originator State: Originator
      Upstream IF: vlan10
        Upstream State: Forwarding
        Assert State: NoInfo
      Downstream IF List:
        vlan20:
          Downstream State: Pruned
          Assert State: NoInfo
        vlan30, in 'olist':
          Downstream State: NoInfo
          Assert State: NoInfo

表 1
(172.16.10.2, 239.1.2.3) | マルチキャスト送信者のIPアドレスとマルチキャストグループアドレス（一例）
Source directly connected on vlan10 | 送信者が該当インターフェースの配下に接続されていることを示す（一例）
State-Refresh Originator State | State Refreshメッセージの生成元になっているかどうか
Upstream IF | 上流インターフェース（送信者にもっとも近いインターフェース）
Upstream State | 上流インターフェースの状態
Assert State | 上流インターフェースにおけるAssertメカニズムの状態
Downstream IF List | 下流インターフェースの一覧
vlan20 | 下流インターフェース名（一例）。出力インターフェースになっている場合は「in 'olist'」と表示される
Downstream State | 下流インターフェースの状態
Assert State | 下流インターフェースにおけるAssertメカニズムの状態

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

## 関連コマンド