# clear ipv6 rip route

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`# clear ipv6 rip route {connected|static|rip|ospf|all|X:X::X:X/M}`

## コマンド説明

RIPng経路表から指定した種類の経路エントリーを削除する。

## パラメーター

`connected`
  非RIPngインターフェースの直結経路（ipv6 router ripコマンドを実行していないインターフェースの直結経路）
`static`
  スタティック経路（ipv6 routeコマンドで登録した経路）
`rip`
  RIPng経路
`ospf`
  OSPFv3経路
`all`
  すべての経路
`X:X::X:X/M`
  指定した経路エントリー

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## 関連コマンド