# router ipv6 ospf

モード
  グローバルコンフィグモード --> OSPFv3モード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] router ipv6 ospf [PROCID]`

## コマンド説明

OSPFv3ルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うOSPFv3モードに移行する。
OSPFv3ルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にOSPFv3モードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したOSPFv3ルーティングプロセスを停止し、OSPFv3のグローバル設定（OSPFv3モード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
OSPFv3モードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`PROCID`
  OSPFv3ルーティングプロセスのID。最大31文字。複数のプロセスを同時に使用しない場合は省略してかまわない

## 使用例

OSPFv3ルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのOSPFv3モードに入る。

    awplus(config)# router ipv6 ospf
    awplus(config-router)#

OSPFv3ルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router ipv6 ospf
    awplus(config)#

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド