# continuous-reboot-prevention

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# continuous-reboot-prevention enable`

`(config)# continuous-reboot-prevention [period <60-604800>] [threshold <1-10>] [action ACTION]`

`(config)# no continuous-reboot-prevention enable`

`(config)# no continuous-reboot-prevention [period] [threshold] [action]`

## コマンド説明

設定した期間内に意図しないリブートが連続して起こった場合の動作（連続リブート防止機能）を有効化する。また、連続リブート防止機能の動作パラメーターを変更する。
no形式で実行した場合は、連続リブート防止機能を無効にする。または、連続リブート防止機能の動作パラメーターを初期値に戻す。
初期設定は無効（初期値は各パラメーターの解説を参照）。

## パラメーター

`enable`
  意図しないリブートが連続して起こった場合の動作を有効にする
`period <60-604800>`
  期間（秒）。初期値は600
`threshold <1-10>`
  期間内における意図しないリブートの許容回数。初期値は1
`action ACTION := action {linkdown|logonly|stopreboot}`
  期間内において意図しないリブートの発生回数が許容回数を超えた場合の動作。初期値はlinkdown
  `linkdown`
    すべてのポートをリンクダウンし、ログに記録する
  `logonly`
    ログに記録する
  `stopreboot`
    ユーザーがCLIから"c"を入力するまで停止する

## 使用例

連続リブート防止機能を有効化する。

    awplus(config)# continuous-reboot-prevention enable

連続リブート防止機能において、500秒の間に連続して意図しないリブートが発生した場合、ユーザーがCLIから"c"を入力するまでリブートを停止するよう設定する。

    awplus(config)# continuous-reboot-prevention enable
    awplus(config)# continuous-reboot-prevention period 500 action stopreboot

## 注意・補足事項

reboot / reloadコマンドによる再起動は意図的な再起動と認識されるため、本機能におけるリブート回数としてはカウントされない。
リブート許容回数が初期値（1回）の場合、2回目にリブートが起こったときにactionパラメーターに設定した動作を起こす。

## コマンドツリー

## 関連コマンド