# speed

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# speed {10|100|1000|auto}`

`(config-if)# no speed`

## コマンド説明

対象インターフェースの通信速度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`10`
  10Mbps
`100`
  100Mbps
`1000`
  1000Mbps（1Gbps）
`auto`
  オートネゴシエーションで決定（初期値）

## 使用例

スイッチポート1.0.1の通信モードを100M Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# speed 100
    awplus(config-if)# duplex full

## 注意・補足事項

本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
ポートの通信モード（オートネゴシエーション、固定設定）は、対向の機器と同一の組み合わせとなるように設定すること。オートネゴシエーションと固定設定の組み合わせではリンクアップしない場合がある。
インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせは以下のとおり（「x/y」の表記はspeedコマンド/duplexコマンドの指定値を表す）。これ以外の組み合わせはサポート対象外。

インターフェースの種類 | speed/duplexの有効な組み合わせ
1000BASE-Tポート | 固定 | auto/auto（初期値）, 10/half, 10/full, 100/half, 100/full, 1000/full
1000Mbps光ポート | SFPスロット | auto/auto（初期値）, 1000/full

## コマンドツリー

## 関連コマンド