# ip igmp last-member-query-interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip igmp last-member-query-interval <1000-25500>`

`(config-if)# no ip igmp last-member-query-interval`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターLast Member Query Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1000-25500>`
  対象インターフェースでIGMP Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Last Member Query Interval）。また、同Queryの送信間隔でもある。単位はミリ秒。初期値は1000

## コマンドツリー

## 関連コマンド