# vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address`

## コマンド説明

VRRPのバーチャルルーターにおいて、tracerouteに対しバーチャルIP/MACアドレスではなく実際に応答した装置の実IP/MACアドレスで応答するように設定する。
no形式で実行した場合、バーチャルIP/MACアドレスで応答する。（初期設定）

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド