# ip igmp ssm-map static

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip igmp ssm-map static {LISTNUM|LISTNAME} A.B.C.D`

## コマンド説明

IGMPのSSM（Source Specific Multicast）マッピングテーブルにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
本コマンドでは、標準IPアクセスリストで指定したマルチキャストグループに対し、任意の送信者アドレスを関連付けることができる。

## パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。マッピング対象のマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名
`A.B.C.D`
  マルチキャスト送信者のIPアドレス

## 使用例

マルチキャストグループ232.10.10.0～232.10.10.255をマルチキャスト送信者192.168.10.5に関連付け、マルチキャストグループ232.10.20.0～232.10.20.255をマルチキャスト送信者192.168.20.5に関連付けるSSMマッピングエントリーを作成する。なお、別途IGMPの有効化（ip igmp）と、SSMマッピング機能の有効化（ip igmp ssm-map enable）が必要。

    awplus(config)# access-list 10 permit 232.10.10.0 0.0.0.255
    awplus(config)# access-list 20 permit 232.10.20.0 0.0.0.255
    awplus(config)# ip igmp ssm-map static 10 192.168.10.5
    awplus(config)# ip igmp ssm-map static 20 192.168.20.5

これにより、IGMPバージョン1/2による 232.10.10.X へのグループ参加要求 (*,232.10.10.X) Join は、IGMPバージョン3の送信元指定付きグループ参加要求 (192.168.10.5, 232.10.10.X) Join として扱われる。
また、同様にIGMPバージョン1/2による 232.10.20.X へのグループ参加要求 (*,232.10.20.X) Join は、IGMPバージョン3の送信元指定付きグループ参加要求 (192.168.20.5, 232.10.20.X) Join として扱われる。

## 注意・補足事項

本コマンドで指定するマルチキャストグループアドレスは、SSMレンジ内のアドレスでなくてはならない。標準のSSMレンジは232.0.0.0/8だが、ip igmp ssmコマンド、ip pim ssmコマンドで変更することも可能なので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド