# ip pim max-graft-retries

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip pim max-graft-retries <1-65535>`

`(config-if)# no ip pim max-graft-retries`

## コマンド説明

（PIM-DM）対象インターフェースにおけるGraftメッセージの最大再送回数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定（無制限）に戻る。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Graftメッセージの最大再送回数。初期設定は無制限（Graft Ackメッセージを受信するまで再送を続ける）

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド