# ip igmp

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp`

## コマンド説明

対象インターフェースでIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースのIGMP関連設定（IGMPプロキシーやIGMP Snoopingを含む）をすべて削除し、初期設定に戻す。

## 使用例

vlan10インターフェースでIGMP Querier機能を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip igmp

vlan20インターフェースのIGMP関連設定をすべて初期状態に戻す。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# no ip igmp

## 注意・補足事項

マルチキャストルーティングを行うインターフェース（PIM-DM、PIM-SM、IGMPプロキシーを有効化する各インターフェース）では、原則としてPIM-DM、PIM-SM、IGMPプロキシーとIGMPをペアで設定すること。
本コマンドをno形式で実行した場合は、対象インターフェースのIGMP関連設定（IGMPプロキシーやIGMP Snoopingを含む）がすべて削除され、結果的にIGMP関連設定が初期状態に戻るので注意すること。
Group-Specific Membership Queryは、同一VLAN内にフラッディングする。該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信させたい場合は、ip igmp flood specific-queryコマンドをno形式で実行すること。
IGMP Querier機能使用時はIGMP Snoopingを無効にしないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド