# match ipv6

モード
  フローレコードモード
カテゴリー
  運用・管理 / IPFIX

## 構文

コマンド構文

`(config-flow-record)# [no] match ipv6 {dscp|protocol|source-address|destination-address}`

## コマンド説明

フローを識別するためのIPv6フィールドをフローキーとして登録する。
no形式で実行した場合は、指定したIPv6フィールドをフローキーから削除する。

## パラメーター

`dscp`
  DSCP値
`protocol`
  プロトコル情報
`source-address`
  送信元IPアドレス
`destination-address`
  宛先IPアドレス

## 使用例

    awplus(config-flow-record)# match ipv6 dscp
    awplus(config-flow-record)# match ipv6 protocol
    awplus(config-flow-record)# match ipv6 source-address
    awplus(config-flow-record)# match ipv6 destination-address

## 注意・補足事項

フローは、ハードウェアIPアクセスリストのフィルタリング用内部領域を消費するため、設定済みのハードウェアIPアクセスリストに影響を与える可能性がある。
一つのフローレコード内でmatch ipv4コマンドとmatch ipv6コマンドを同時に使用することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド