# show ipv6 pim sparse-mode rp mapping

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim sparse-mode rp mapping`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）ランデブーポイント（RP）の情報を表示する。

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode rp mapping
    PIM Group-to-RP Mappings
    Group(s): ff00::/8
      RP: 2001:db8:10:5::153
        Info source: 2001:db8:10:5::153, via bootstrap, priority 192
             Uptime: 05:36:40

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド