# next-server

モード
  DHCPモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(dhcp-config)# next-server A.B.C.D`

`(dhcp-config)# no next-server`

## コマンド説明

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「next-server」（起動用イメージファイルが置かれているTFTPサーバーのIPアドレス）の情報を追加する。
TFTPサーバーのIPアドレスの情報は1つしか設定できない。本コマンドを複数回実行した場合は、最後に設定したIPアドレスがクライアントに提供される。
no形式で実行した場合は、指定したnext-serverの情報を削除する。
なお、起動用イメージファイルのパスは、bootfileコマンドで設定する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  TFTPサーバーのIPアドレス

## 使用例

起動用イメージファイルが置かれているTFTPサーバーとして172.17.28.5を通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# next-server 172.17.28.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド