# ip pim propagation-delay

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip pim propagation-delay <1000-5000>`

`(config-if)# no ip pim propagation-delay`

## コマンド説明

（PIM-DM）対象インターフェースにおけるPIM-DMの動作パラメーターPropagation Delayを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
Propagation Delayは、対象インターフェースが接続されているLANセグメントにおけるPIMメッセージの推定転送遅延時間を表すもので、LAN Prune DelayオプションのLAN Prune Delayフィールドの値として使われる。

## パラメーター

`<1000-5000>`
  PIMメッセージの推定転送遅延時間（Propagation Delay）。単位はミリ秒。初期値は1000

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド