# log exclude

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] log DESTINATION exclude {level LEVEL & facility FACILITY & program PROGRAM & msgtext TEXTLINE}`

## コマンド説明

指定したログ出力先において、条件に一致したログメッセージを出力しないよう設定する（ログ出力抑制機能）。
no形式で実行した場合は、出力抑制の条件を削除する。

## パラメーター

`DESTINATION`
  ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、logコマンドで定義した出力先を指定すること
  `buffered`
    ランタイムメモリー
  `permanent`
    フラッシュメモリー
  `monitor`
    ターミナルモニター（terminal monitorコマンド）
  `console`
    コンソール＋仮想端末
  `host {A.B.C.D|X:X::X:X}`
    syslogサーバー。サーバーのIPv4アドレス（A.B.C.D）またはIPv6アドレス（X:X::X:X）を指定する
  `email TOADDRESS`
    電子メールアドレス。TOADDRESSにメールアドレスを指定する
  `external`
    外部メディア（USBメモリー）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）
`level LEVEL`
  メッセージのレベル（重要度）。各出力先において、指定したレベルのメッセージは出力されなくなる。`LEVEL`には以下の名称または番号を指定する。省略時はすべてのレベルが出力対象となる
  `emergencies`
    レベル0。システムが使用不能であることを示す
  `alerts`
    レベル1。ただちに対処を要する状況であることを示す
  `critical`
    レベル2。重大な問題が発生したことを示す
  `errors`
    レベル3。一般的なエラーメッセージ
  `warnings`
    レベル4。警告メッセージ
  `notices`
    レベル5。エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
  `informational`
    レベル6。通常運用における詳細情報
  `debugging`
    レベル7。きわめて詳細な情報
  `<0-7>`
    レベル番号。0～7は、上記のemergencies（0）～debugging（7）に対応しており同じ意味。0がもっとも重要度が高く、7がもっとも低い
`facility FACILITY`
  メッセージのファシリティー。各出力先において、指定したファシリティーのメッセージは出力されなくなる。`FACILITY`には以下のいずれかを指定する。省略時はすべてのファシリティーが出力対象となる
  `auth`
    認証サブシステム
  `authpriv`
    認証サブシステム（機密性の高いもの）
  `cron`
    定期実行デーモン（crond）
  `daemon`
    システムデーモン
  `ftp`
    ファイル転送サブシステム
  `kern`
    カーネル
  `lpr`
    プリンタースプーラーサブシステム
  `mail`
    メールサブシステム
  `news`
    ネットニュースサブシステム
  `syslog`
    syslogデーモン（syslogd）
  `user`
    ユーザープロセス
  `uucp`
    UUCPサブシステム
`program PROGRAM`
  メッセージの生成元プログラム。各出力先には、指定したプログラムの生成したメッセージだけが出力される。省略時はすべてのプログラムが出力対象となる。プログラム名の一覧・詳細はコマンドラインの「?」ヘルプで確認すること
  `WORD`
    プログラム名。show logコマンド、show log permanentコマンドなどで<program>欄に表示される。大文字小文字を区別する
  `dot1x`
    IEEE 802.1X Port-Based Access Control
  `epsr`
    Ethernet Protection Switched Rings (EPSR)
  `lacp`
    Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  `loopprot`
    Loop Protection
  `mstp`
    Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
  `ospf`
    Open Shortest Path First (OSPF)
  `pim-dm`
    Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM)
  `pim-sm`
    Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM)
  `rip`
    Routing Information Protocol (RIP)
  `ripng`
    Routing Information Protocol - next generation (RIPng)
  `rmon`
    Remote Monitoring Protocol (RMON)
  `rstp`
    Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  `stp`
    Spanning Tree Protocol (STP)
`msgtext TEXTLINE`
  メッセージの内容。各出力先において、指定した文字列を含むメッセージは出力されなくなる。大文字小文字を区別する。省略時はメッセージの内容には関知しない。`TEXTLINE`は行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい（本パラメーターはコマンドラインの最後に指定すること）

## コマンドツリー

## 関連コマンド