# type env-sensor

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type env-sensor resource <1-200> sensor <1-100> state STATE`

`(config-trigger)# type env-sensor resource <1-200> sensor <1-100> LIMIT DIRECTION`

## コマンド説明

環境センサートリガーを作成する。
環境センサートリガーは、PSUやファンの障害などによるセンサーの状態変化時や、センサーがしきい値を超えたときに起動される。

## パラメーター

`resource <1-200>`
  show system environmentコマンドで表示されるリソースの数値ID
`sensor <1-100>`
  show system environmentコマンドで表示されるセンサーの数値ID
`state STATE := state {true|false|any}`
  起動条件
  `true`
    センサーの状態がtrueになった時。show system environmentコマンドで「Closed」「No」から「Open」「Yes」に変化したとき
  `false`
    センサーの状態がfalseになった時。show system environmentコマンドで「Open」「Yes」から「Closed」「No」に変化したとき
  `any`
    true/falseの両方
`LIMIT := {low-limit|high-limit}`
  しきい値
  `low-limit`
    下限しきい値
  `high-limit`
    上限しきい値
`DIRECTION := {exceeded|cleared|any}`
  起動条件
  `exceeded`
    上限しきい値/下限しきい値を超えた時
  `cleared`
    上限しきい値/下限しきい値を超えた状態から正常に戻った時
  `any`
    exceeded/clearedの両方

## 注意・補足事項

温度センサーの上限しきい値よりも低くヒステリシス値が設定されている場合、exceededは上限しきい値を超えるとすぐに発生するが、clearedは上限しきい値を下回ったときではなく、ヒステリシス値を下回った場合に発生する。
ヒステリシス値はshow system environmentコマンドの「Low Limit」欄に「57（Hyst）」のように表示され、この場合、「Low Limit」は下限しきい値ではなく、上限しきい値のヒステリシス値を表す。

## コマンドツリー

## 関連コマンド